Дата: 25 марта 2021

Группа: т-12

Предмет: Физика

Тема:

**Практическое занятие № 6**

**Основы термодинамики**

 **Преподаватель:** Леханова Елена Анатольевна

**25 марта 2021**

**Практическое занятие № 6**

**Тема .Основы термодинамики**

Выполнениепрактических индивидуальных заданий по теме: «Решение задач с использованием первого начала термодинамики и расчет работы газа при изобарном процессе» ***любой вариант на выбор***

***Цели:***

формирование и оценка умений: - переводить единицы физических величин в СИ; -применять первое начало термодинамики к изопроцессам в идеальном газе; - решать задачи с использованием первого начала термодинамики, на расчёт работы газа при изобарном процессе.

формирование и оценка знаний: - первого начала термодинамики; - физической сущности понятий внутренней энергии, работы, количества теплоты.

***Пример вариантов заданий:***

**Вариант 1**

1. Определить температуру воды, установившуюся после смешивания 5 кг воды при 30 ºС, 3 л воды при 80 ºС и 4 кг воды при 25 ºС.
2. Сколько литров воды при 20 ºС и 100 ºС нужно смешать, чтобы получить 300 л воды при 40 ºС?

**Вариант 2**

1. В сосуд, содержащий 3 кг воды при 30 ºС, опускают кусок меди, нагретый до 500К,

температура воды в сосуде повысилась на 25К. Вычислить массу меди.

1. Сколько литров воды при 100 ºС нужно добавить к 20 л воды при 30 ºС, чтобы

получить воду с температурой 65 ºС?

**Вариант 3**

1. Котёл содержит 40 м³ воды при температуре 300 ºС. Сколько воды при 10 ºС было

добавлено, если установилась общая температура 250 ºС?

1. Алюминиевую пластинку нагрели до 350 ºС и опустили в сосуд, содержащий 5 кг масла трансформаторного при температуре 20 ºС. Определить массу пластинки, если конечная температура масла не превысила 70 ºС.

**Вариант 4**

1. Железный болт массой 100 г, нагретый при закалке до 850 ºС, опущен в сосуд, содержащий 8 кг машинного масла. Определить первоначальную температуру масла, если его конечная температура не превысила 65 ºС.
2. Какова масса стальной детали, нагретой предварительно до 450 ºС, если при опускании её в сосуд, содержащий 18 л воды при 15 ºС, последняя нагрелась до

 40 ºС?

**Вариант 5**

1. В стеклянную колбу массой 45 г, где находилось 200 г воды при 20 ºС, влили некоторое количество ртути при 100 ºС, и температура воды в колбе повысилась до 25 ºС. Определить массу ртути.

2. Чугунный предварительно нагретый брусок массой 200 г опускают в сосуд, содержащий 900 г керосина при 20 ºС. окончательная температура керосина повысилась на 8 ºС. Определить первоначальную температуру бруска.

**Вариант 6**

1. В медный калориметр массой 29,5 г, содержащий машинное масло при 25 ºС, опускают оловянный цилиндр массой 800 г, нагретый предварительно до 100 ºС. Сколько масла находилось в калориметре, если конечная температура масла и олова равна 34 ºС?

2. Для определения температуры печи нагретый в ней железный брусок массой 0,5 кг, бросили в алюминиевый сосуд массой 300 г, содержащий 1, 2 кг воды при 20 ºС. Температура воды повысилась на 25 ºС. Вычислить температуру печи.

**Вариант 7**

1. Деталь массой 400 г, нагретую предварительно до 80 ºС, опускают в алюминиевый калориметр массой 42 г, содержащий 250 г воды при 25 ºС. Температура, установившаяся в калориметре после теплообмена, равна 29 ºС. Определить удельную теплоёмкость вещества пластинки.

2. Определить температуру воды, установившуюся после смешивания 3 кг воды при 20 ºС, 3 л воды при 90 ºС и 4 кг воды при 15 ºС.

**Вариант 8**

1. Сколько литров воды при 10 ºС и 100 ºС нужно смешать, чтобы получить 250 л воды при 50 ºС?
2. В сосуд, содержащий 3 кг воды при 30 ºС, опускают кусок золота, нагретый до 500К, температура воды в сосуде повысилась на 2 ºС. Вычислить массу золота.

**Вариант 9**

1. Сколько литров воды при 100 ºС нужно добавить к 20 л воды при 30 ºС, чтобы

получить воду с температурой 65 ºС?

1. Котёл содержит 50 м³ воды при температуре 400 ºС. Сколько воды при 15 ºС было

добавлено, если установилась общая температура 250 ºС?

**Вариант 10**

1. Свинцовую пластинку нагрели до 250 ºС и опустили в сосуд, содержащий 5 кг масла трансформаторного при температуре 20 ºС. Определить массу пластинки, если конечная температура масла не превысила 70 ºС.

Свинцовый болт массой 50 г, нагретый при закалке до 850 ºС, опущен в сосуд, содержащий 7 кг машинного масла. Определить первоначальную температуру масла, если его конечная температура не превысила 65 ºС.