**Дисциплина:** Охрана труда.

**Преподаватель:** Федоров А В Группа: ТЗО-31

дата 09.12.21

**Время выполнения** 2 часа

**Задание**: Выполнить зачетную работу 30 вопросов

Критерии оценивания: 26-30 баллов - оценка «5»

 21-25 баллов - оценка «4»

 16-20 баллов – оценка «3»

 15 баллов и менее – оценка «2»

Тема: Дифференцированный зачет

**Литература:**

Информацию берем из прикрепленных лекций по Охране труда.

**Правильные** ответы в тесте выделяйте **жирным** шрифтом и присылайте на почту: fedorov778899@mail.ru

**1.Что означает понятие охрана труда?**

A.    система организационно-технических мероприятий и средств, направленная  на защиту работников от вредных и опасных производственных факторов;

B.      система сохранения здоровья работников в процессе трудовой деятельности;

C.      система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

D.      Личная ответственность за безопасность труда

  **2.Цвет, в который должны быть окрашены ограждающие устройства:**

A.   Красный

B.    Желтый

C.    Черный

D.   Зеленый

**3. Указательные знаки безопасности имеют вид:**

A.      Прямоугольник с синей полосой по периметру, соответствующие символы черного цвета, нанесенные на белое поле знака

B.      Прямоугольник синего цвета с белым прямоугольником внутри знака с нанесенным

C.      Квадрат по периметру, которого белая полоса, а на зеленом поле белого цвета обязывающие символы черного цвета

D.      Форма круга с красной полосой по периметру, белым полем с нанесенным на нем черной краской соответствующего символа перечеркнутой красной полосой

**4. Что понимают под управлением охраной труда:**

A.      Подготовку, принятие и реализацию мероприятий по обеспечению охраны труда

B.      Обеспечение безопасности

C.      Деятельность функциональных служб и структурных подразделений предприятия по обеспечению безопасных и здоровых условий труда

D.             Контроль за состоянием охраны труда

**5. Непрерывный контроль за безопасностью труда на предприятии обеспечивает, занимается организацией и координацией работы по охране труда:**

A.      Руководитель предприятия

B.       Трудовые коллективы

C.       Руководитель отрасли

D.       Инженер по охране труда

**6. Нормируется шум по:**

A.      Уровню звука

B.      Диапазоном восприятия

C.      Вредным воздействием на организм человека

D.      Интенсивностью звука.

**7. Диапазоном частот слышимого звука является:**

A.      8 – 16 Гц

B.      16 – 20Гц

C.      20 – 100 кГц

D.      10 15кГц

**8. Мероприятия по пожарной профилактике делятся на**:

A.      организационные, режимные, технические и эксплуатационные

B.      режимные, технические и эксплуатационные

C.      организационные, технические и эксплуатационные

D.      организационные, режимные, и эксплуатационные

**9. При переводе работника внутри предприятия на новую постоянную работу с ним проводят инструктаж:**

A.      Вводный

B.      Первичный на рабочем месте

C.      Повторный

D.      Не требуется проводить никакого, до наступления сроков повторного инструктажа

 **10.  Какой вид инструктажа по охране труда проводится с работником перед выполнением работ не связанных с его функциональными обязанностями?**

A.      Целевой

B.      Внеплановый

C.      Повторный

D.      Вводный

**11. Опасные и вредные производственные факторы относятся к физическим:**

A.       Пестициды

B.       Повышенная или пониженная влажность воздуха, изделия, заготовки, материалы

C.       Физические перегрузки

D.      Микроорганизмы

E.       Высокие уровни шума и вибрации на рабочем месте

F.       Повышенное или пониженное барометрическое давление или резкое его изменение

 **12.Служба охраны труда создается:**

A.    Для решения задач управления охраны труда

B.    Для планирования работ по охране труда

C.    Для обеспечения безопасности

D.   Для предотвращения несчастных случаев на производстве

E.     Для обеспечения работающих средствами индивидуальной и коллективной защиты

F.     Для обеспечения предприятия и работающих нормативными актами по вопросам охраны труда

 **13.С какой периодичностью работники организации проходят повторный инструктаж?**

A.   Не реже одного раза в месяц

B.    Не реже одного раза в три месяца

C.    Не реже одного раза в шесть месяцев

D.   Не реже одного раза в двенадцать месяцев

 **14.В каком случае работы на высоте в открытых местах должны быть прекращены?**

A.   При порывах ветра 10 м/с и более, при гололеде, грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ

B.    При скорости ветра 15 м/с и более, при грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ

C.    При скорости ветра 15 м/с и более, при гололеде, грозе, снегопаде или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ

D.   При скорости ветра 10 м/с и более, при сильном дожде или снегопаде

**15.В какой цвет должны быть окрашены защитные и страховочные ограждения, устанавливаемые при проведении работ на высоте?**

A.   В красный сигнальный цвет

B.    В зеленый сигнальный цвет

C.    В желтый сигнальный цвет

D.   В белый цвет с красными полосами

**16.Какого цвета должны быть защитные каски рабочих и младшего обслуживающего персонала для отличия от руководящих работников?**

A.   Белого

B.    Желтого или красного

C.    Красного или оранжевого

D.   Желтого или оранжевого

**17.На каком расстоянии от места проведения огневых работ должны размещаться ацетиленовые генераторы?**

A.   Не ближе 3 м

B.    Не ближе 5 м

C.    Не ближе 10 м

D.   Не ближе 15 м

 **18.На каком расстоянии от приборов отопления должны размещаться баллоны с газом, устанавливаемые в помещении?**

A.   Не ближе 1,0 м

B.    Не ближе 3 м

C.    Не ближе 2,5 м

D.   Не ближе 1,5 м

**19.Что относится к первичным средствам пожаротушения?**

A.   Только переносные и передвижные огнетушители

B.    Песок и вода

C.    Огнетушители, песок, лопаты, покрывала для изоляции очага пожара

D.   Переносные и передвижные огнетушители, пожарные краны и средства обеспечения их использования, пожарный инвентарь, покрывала для изоляции очага возгорания

**20.Предупреждающие знаки безопасности имеют вид**

A.   Треугольник с черной полосой по периметру, соответствующие символы черного цвета, нанесенные на желтом поле знака

B.    Прямоугольник с синей полосой по периметру, соответствующие символы черного цвета на белом поле знака

C.    Форму круга с красной полосой по периметру, соответствующие символы черного цвета нанесены на белом поле знака

D.   Квадрат с белой полосой по периметру, соответствующие символы черного цвета нанесены на зеленом поле знака

**21.Указательные знаки безопасности имеют вид**

A.   Прямоугольник синего цвета с белым прямоугольником внутри знака с нанесенным

B.    Прямоугольник с синей полосой по периметру, соответствующие символы черного цвета, нанесенные на белое поле знака

C.     Квадрат по периметру которого белая полоса, а на зеленом поле белого цвета обязывающие символы черного цвета

D.   Форма круга с красной полосой по периметру, белым полем с нанесенным на нем черной краской соответствующего символа перечеркнутой красной полосой

 **22.Тяжесть поражения человека электрическим током зависит от:**

A.   Силы электрического тока

B.    Сопротивления человека

C.    Физиологических факторов

D.    Состояния окружающей среды

E.    Продолжительности действия тока

F.    Возможной схемы включения человека в сеть
**23.Для тушения пожаров приспосабливают передвижные технические средства**

A.   Водороздавачи, транспортные автоцистерны

B.    Разбрасыватели твердых удобрений

C.    Гноивкозбирачи

D.   Гидранты

**24.С какой целью у органов аварийного выключения размещают надписи и красят в красный цвет**

       A. Обеспечить быстрое включение

       B. Исключить возможность случайного включения

C.Чтобы они были легко видны

       D. Для облегчения выполнения требований инструкции

 **25.Предохранительные устройства применяют**

       A. Для создания препятствия между человеком и опасным  производственным фактором

       B. Для сигнализации аварийного состояния оборудования
       C. Для оповещения оператора об опасности
       D. Для остановки отключения оборудования

**26.Желтый цвет применяют для обозначения**
       A.Предупреждение о возможной опасности («Внимание»)
       B. Непосредственной опасности («Стоп»)
       C. Нормальной работы («Безопасность»)
       D. Запрета совершать определенные действия
**27.Синий цвет применяют для обозначения**

        A.Нормальной работы машины, эвакуационных выходов
        B.Запрещающих знаков, отключающих устройств машин
        C.Предупреждающих знаков, элементов строительных конструкций
        D.Указательных знаков

**28.Помещения с повышенной опасностью это:**        A.Помещения сухие, не жаркие, без токопроводящей пыли, с незначительным заполнением заземленными установками
        B.Помещения с токопроводящими полами, повышенной влажностью, температурой, наличием заземленных электроустановок
        C.Помещение с химически активным и средой
        D.Помещение с токоведущими полами, с повышенной влажностью и температурой

 **29. Установите соответствие между видом инструктажа и формой его проведения**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** Первичный | **А.** Проводится на рабочем месте не зависимо от квалификации работников, стажа и оплаты работы не реже, чем 1 раз в 6 месяцев  |
| **2.** Вводный | **Б.** Проводится со всеми рабочими и служащими независимо от профессии до приема на работу, а также командированным и учащимися, прибывшими на практику |
| **3.** Внеплановый | **В.** Проводится на рабочем месте в случае изменения правил по охране труда, технологических процессов, нарушения работниками правил техники безопасности, при несчастных случаях  |
| **4.** Повторный  | **Г.** На рабочем месте проводит непосредственный руководитель работ перед допуском к работе  |

**30. О чем работник обязан немедленно известить своего руководителя?**

A.     О любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей;

B.     О каждом несчастном случае, происшедшем на производстве**;**

C.     Об ухудшении состояния своего здоровья;

D.     О всем перечисленном.